移动排灌泵技术参数表2019.5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | 额定流量  T/h | 额定扬程M | 额定功率  KW | 使用转速  r/min | 泵高度  mm | 泵净重  KG | 出水口  英寸 | 包装尺寸  mm | 价格 | 备注 |
| 6SZQ200-6-5.5 | 200 | 6 | 5.5 | 5000 | 560 | 13 | 6 | 260\*260\*650 | 9800 |  |
| 6SZQ150-6-4 | 150 | 6 | 4 | 4500 | 560 | 13 | 6 | 260\*260\*650 | 9200 |
| 8SZQ360-5-15 | 330 | 6 | 15 | 3700 | 600 | 27 | 8 | 710\*300\*370 | 19000 | 最轻便型 |
| 8SZQ350-7-13 | 350 | 7 | 18.5 | 3200 | 600 | 27 | 8 | 710\*300\*370 | 18500 |
| 8SZQ400-6-11 | 400 | 6 | 11 | 3000 | 600 | 33 | 8 | 710\*300\*370 | 20000 | 高效型 |
| 8SZQ400-7-13 | 400 | 7 | 13 | 3200 | 600 | 33 | 8 | 710\*300\*370 | 21500 |
| 8SZQ470-7-15 | 470 | 7 | 15 | 3600 | 600 | 33 | 8 | 710\*300\*370 | 22000 |
| 8SZQ440-9-18.5 | 400 | 9 | 18.5 | 3600 | 600 | 34 | 8 | 710\*300\*370 | 22800 |
| 8SZQ500-8-22 | 500 | 8 | 22 | 3900 | 600 | 34 | 8 | 710\*300\*370 | 23500 |
| 12SZQ800-8-30 | 800 | 8 | 30 | 3000 | 860 | 92 | 12 | 900\*320\*400 | 46800 | 流量最大 |
| 12SZQ1000-7-37 | 1000 | 7 | 37 | 3200 | 860 | 92 | 12 | 900\*320\*400 | 49800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8SZQ150-20-15 | 140 | 20 | 15 | 3500 | 600 | 37 | 6 | 710\*300\*370 | 18650 | 高扬程 |
| 8SZQ155-25-18.5 | 150 | 25 | 18.5 | 3800 | 600 | 37 | 6 | 710\*300\*370 | 19660 |
| 8SZQ155-30-22 | 180 | 25 | 22 | 4000 | 600 | 38 | 6 | 710\*300\*370 | 21250 |
| 12SZQ300-25-37 | 300 | 25 | 37 | 3600 | 780 | 84 | 6 | 900\*300\*370 | 47860 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格参数 | 30KW轴流泵 | 22KW轴流泵 | 22KW高扬程泵 | 30KW | 18.5KW不锈钢轴流泵 | 18.5KW轻型轴流 |
| 额定流量T/h | 630～1000 | 350～530吨 | 180 | 450 | 480 | 350 |
| 出水口径 | 12 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| 额定扬程M | 6～10 米 | 5～10米 | 20-30 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
| 最高使用扬程M | 15 | 15 | 38 | 12 | 15 | 11 |
| 电机功率KW | 25～37KW | 13～22KW | 15～22 | 15～18.5 | 15～18.5 | 15～18.5 |
| 机组效率% | 45～54% | 44～58.7% | 41-51% | 53～65% | 44～58.7% | 33～42% |
| 泵机重量KG | 92 | 33/42 | 37.5 | 33 | 42 | 27 |
| 快速接头重量KG | 6 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4 |
| 电缆平方/25米重KG | 10/18 | 6/12.5 | 6/12.5 | 6/12.5 | 6/12.5 | 6/12.5 |
| 包装重量KG | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 整机净重KG | 116 | 49.5/58.5 | 53.5 | 49.5 | 58.5 | 43.5 |
| 整机毛重KG | 128 | 60.5/69.5 | 64.5 | 60.5 | 69.5 | 54.5 |
| 主机外形尺寸mm | 860\*280\*280 | 570\*220\*220 | 580\*230\*230 | 570\*220\*220 | 570\*220\*220 | 520\*220\*220 |
| 主机包装尺寸mm | 900\*320\*400 | 710\*300\*370 | 710\*300\*370 | 710\*300\*370 | 710\*300\*370 | 710\*300\*370 |

注：泵出水接口配卡扣式快速接头，可以直接用水带接剥。22KW以下使用的电缆线为6平方四线，

标配电缆25米的重量为12.5KG。30KW标配电缆线为10平方四线，25米重量约为18KG。表中的净重和毛

重不包括变频驱动器重量。泵价格包括泵主机（电缆线标配25米）、变频驱动器（国产）、快速接头1付

等。提供资料：一，高速轴流专利证书；二，浙江省机电产品检测站报告；三，同步电机泵其他专利；四，永磁同步电机节能认证证书；五，企业的其他荣誉证书。

二，不锈钢控制柜，包括开关，电路，按扭等，但不包括变频控制器，防护级IP45，外形尺寸单机650\*465\*1205，

车上用双机(ABB)710\*385\*775。单机型价格4000元，双机型价格5000元。

1. 表格中8寸轴流泵和高扬程大流量泵一般要求重量轻的都是铝合金机件，换成全不锈钢（电机外壳，连接

和导叶体）的价格加2000元，12寸的轴流泵本来就是全不锈钢的结构件。

浙江创美机电有限公司 **公司地址：**浙江省温岭市大溪镇塔岙工业区

TEL：0576-86356158 89955568 86356131 FAX：0576-86356288

客服热线：4008822166 13905862408 QQ：**386576771 292338766 325823655**

<Http://www.chuangmei.com> Http://www.highspeed-pump.com

<Http://www.cnchuangmei.en.alibaba.com> E-mail: [cm@chuangmei.com](mailto:cm@chuangmei.com)